ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 20-09-2016

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

**ΔΟΠΑΦΜΑΗ**

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4

Τ.Κ.: 712.02

Τηλ.: 300.100 – 300.090

## FAX: 287-600

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΘΕΜΑ :** Προμήθεια Ηλεκτρικών ειδών για τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ που θα βαρύνει τον κωδικό : **ΚΑ:10-7134.005** με τίτλο: **Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (κουζίνα, πλυντ, ψυγείο γραφείων**

**1. Πλυντήριο ρούχων 8κιλών**

Κατανάλωση και επιδόσεις Μέγιστη χωρητικότητα: 8 κιλά Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1000 rpm Ενεργειακή κλάση: A+++ -10% \* 10% χαμηλότερη κατανάλωση από την κλάση Α+++ (176 kWh, με όριο κλάσης A+++ τις 196 kWh) Ετήσια κατ/ση (220 πλύσεις): 176 kWh, 9900 lt Επίπεδα θορύβου: πλύση 55 dB, στύψιμο 76 dB Προγράμματα Βαμβακερά, βαμβακερά + πρόπλυση, συνθετικά, ευπαθή,μάλλινα, ξέβγαλμα, στύψιμο/άντληση, γρήγορο 15'/30',ανάμεικτα Πλήκτρα αφής Touch Control για επιλογή στροφών στυψίματος, προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής Μεγάλη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και προτεινόμενου φορτίου. Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος , κινητήρας τεχνολογίας inverter BLDC, πιο αθόρυβος, - με 10 χρόνια εγγύηση, Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής των ρούχων για μείωση κραδασμών και θορύβου, Αναγνώριση αφρού Τοποθέτηση & Χαρακτηριστικά ασφαλείας Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά) Δυνατότητα υποτοιχισμού σε πάγκο ύψους 85cm Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm): 848 x 598 x 600

**2. Ραβδομπλέντερ**

* 750 Watt
* Ισχυρή premium ράβδος χειρός για καλύτερα αποτελέσματα
* Άριστος χειρισμός με αντιολισθητική και μαλακή λαβή soft touch, εργονομική διαμόρφωση και μεγάλα πλήκτρα λειτουργίας
* Αθόρυβο χωρίς κραδασμούς μοτέρ
* Επιλογέας ταχύτητας με ρυθμίσεις ταχύτητας
* Πλήκτρο Turbo για μέγιστη απόδοση
* Υψηλής ποιότητας αναμεικτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα καινοτόμα επαγγελματική 4πλή-λεπίδα για τέλεια αποτελέσματα
* Εύκολα αποσπώμενος αναμεικτήρας με μηχανισμό εύκολης εκτίναξης
* Ο αναμεικτήρας και τα εξαρτήματα (εκτός από τους μηχανισμούς κίνησης) πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
* Δοχείο ανάμειξης με δοσομετρική κλίμακα και καπάκι

**3.Μίξερ χειρός**

* 500 Watt
* Νέα τεχνολογία μοτέρ: Πανίσχυρο και παράλληλα αθόρυβο και ελαφρύ
* Εξαιρετικός χειρισμός μέσω μαλακής λαβής, μεγάλα κουμπιά και εργονομικού σχεδιασμού
* 5 ρυθμίσεις ταχύτητας
* Επιπλέον στιγμιαία λειτουργία / λειτουργία Turbo
* Ξεχωριστό πλήκτρο για την εξαγωγή των εξαρτημάτων
* 2 turbo χτυπητήρια υψηλής απόδοσης για καλύτερα αποτελέσματα χτυπήματος και ανάδευσης και ανάμειξης
* 2 ανοξείδωτα άγκιστρα ζυμώματος για σκληρή ζύμη
* Πρακτικό τύλιγμα καλωδίου
* Δυνατότητα προσαρμογής αναμεικτήρα
* Ευέλικτο σπειροειδές καλώδιο
* **2 χρόνια εγγύηση**

**4.Ράδιο cd**

• Αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA απευθείας από τις φορητές συσκευές USB  
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW  
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής  
• Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο  
  
Εύκολη χρήση  
• Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD,   
• Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD  
  
Αναπαραγωγή ήχου  
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-  
CD, WMA-CD, USB flash drive  
  
Συνδεσιμότητα  
• USB: Host USB  
• Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ  
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση  
• Ζώνες δέκτη: FM, MW  
• Κεραία: Κεραία FM  
  
Ήχος  
• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό  
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός  
(αναλογικός)  
• Ισχύς: 2 × 1 W RMS  
  
Ηχεία  
• Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2

• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD  
Αξεσουάρ  
• Καλώδια/Σύνδεση: Καλώδιο στερεοφωνικής  
εισόδου 3,5 χιλ, καλώδιο ρεύματος  
• Άλλα: Εγχειρίδιο χρήσεως  
• Εγγύηση: Πιστοποιητικό εγγύησης 2 χρόνων  
Ρεύμα  
• Τύπος μπαταριών: Μεγέθους C (LR14)  
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V  
• Αριθμός μπαταριών: 6  
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC

**5.Αερόθερμο**

Μέγιστη ισχύς 2200W

2 ρυθμίσεις θέρμανσης: 1100- 2200W

Ιδανικό για χώρους μέχρι 65m3 ή 25m2

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης χώρου

Θερμοστάτης ασφαλείας

Αντιψυκτική λειτουργία

Διπλή μόνωση

Λυχνία ένδειξης λειτουργίας

Λειτουργία ανεμιστήρα για τους καλοκαιρινούς μήνες

Χρώμα: λευκό/γκρι

Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) : 27x27,8x13,7 cm

\* Όλα τα πρoïόντα να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα και φέρουν σήμα CE.

Μη τοξικά και κατάλληλα για παιδιά

Η υπηρεσία θα παραγγέλνει στον ανάδοχο του έργου τα προϊόντα **τμηματικά** και η παράδοση να γίνεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία εντός 6 ημερών στον τόπο που θα του ζητηθεί. Τα έξοδα αποστολής-παράδοσης επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

**Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**