|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δικτυακού Εξοπλισμού για της Ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου**  **CPV:32580000-2 (Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων)** |

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |
| **RACK + ACCESSORIES** | | | | |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΜΕ ΜΕΤ. ΘΩΡ. 9/125μm | 1950 (m) |  |  |
| 2 | FIBER OPTIC PATCH PANEL 1U 19'' 12 ΙΝΩΝ SC/APC | 10 (τεμ) |  |  |
| 3 | FIBER OPTIC PATCH PANEL 1U 19'' 48 ΙΝΩΝ SC/UPC | 1 (τεμ) |  |  |
| 4 | FIBER OPTIC PATCH PANEL 1U 19'' 24 ΙΝΩΝ SC/UPC | 1 (τεμ) |  |  |
| 5 | SPLICE CASSETTE 2x12FIBER | 20 (τεμ) |  |  |
| 6 | SPLICE PROTECT COVER | 13 (τεμ) |  |  |
| 7 | SPLICE HOLDER FOR THERMO SPLICE PROTECTION | 20 (τεμ) |  |  |
| 8 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ FOR ARC SPLICES 45mm | 240 (τεμ) |  |  |
| 9 | PIGTAILS SC/APC 9/125μm OS2 Green | 120 (τεμ) |  |  |
| 10 | PIGTAILS SC/UPC 9/125μm OS2 Blue | 120 (τεμ) |  |  |
| 11 | FIBER OPTIC PATCH CORD SC APC/LC UPC DUPLEX OS2 1m | 10 (τεμ) |  |  |
| 12 | FIBER OPTIC PATCH CORD SC UPC/LC UPC DUPLEX OS2 1m | 10 (τεμ) |  |  |
| 13 | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ FUSIONSPLIECE | 240 (τεμ) |  |  |
| 14 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΜΕ OTDR | 240 (τεμ) |  |  |
| 15 | ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 847x636x300mm | 4 (τεμ) |  |  |
| 16 | ΒΑΣΗ ΧΑΛΒΑΝΙΖΕ 636x300 | 4 (τεμ) |  |  |
| 17 | ΚΑΛΩΔΙΟ SFP 6A PE | 915 (m) |  |  |
| 18 | ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ NVR 64CH DAHUA non PoE 12MP 320Mbps H265 | 1 (τεμ) |  |  |
| 19 | SEAGATE SKYHAMW 6TB SAEGATE HARD DISK | 1 (τεμ) |  |  |
| 20 | CAMERA IP HFW5541T-ASE-0280B 2,8MM IP67 (EXTERNAL USE) | 7 (τεμ) |  |  |
| 21 | CAMERA BULLET FULL-COLOR IP 2.8 LENS 4MP IP67, 30M LED DISTANCE BUILT IN MIC MICRO SD H265 Internal use | 5 (τεμ) |  |  |
| 22 | PATCH PANEL MUDULAR FTP 6p | 4 (τεμ) |  |  |
| 23 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ | 12 (τεμ) |  |  |
| **ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ 24%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |