|  |
| --- |
| **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** |
| **ΟΜΑΔΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ** |
| **Α/A** | **ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ(€)** | **∆ΑΠΑΝΗ (€)** |
| **1** | Συνήθης οπτικός έλεγχος και εργασίες μικροσυντήρησης | τμχ. | 1.680 |  |  |
| **2** | Λειτουργικός έλεγχος και εργασίες συντήρησης | τμχ. | 840 |  |  |
| **3** | Εργασία συντήρησης τεχνίτη | ωρομίσθιο | 1.680 |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ** |
| **Α/A** | **ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)** | **ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ(€)** | **∆ΑΠΑΝΗ (€)** |
| **1** | Ανταλλακτικά βάσει τιμοκαταλόγου | τμχ. | 70 |  |  |
| **2** | Ανταλλακτικά εκτός τιμοκαταλόγου μη προβλέψιμα με έρευνα αγοράς | τμχ. | 70 |  |  |
| **3** | Πολυλειτουργικός τριπλός πύργος με προσβάσιμη κλίμακα, γέφυρα, τσουλήθρες και στύλο πυροσβέστη ή ισοδύναμο | τμχ. | 1 |  |  |
| **4** | Περιστρεφόμενη λεκάνη τύπου «ινδιάνικη σκηνή» ή ισοδύναμο | τμχ. | 1 |  |  |
| **5** | Τετραθέσια μεταλλική κούνια με δύο καθίσματα νηπίων και δύο καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο | τμχ. | 1 |  |  |
| **6** | Πολυλειτουργική σύνθεση νηπίων "σπιτάκι" με τσουλήθρα και στύλο πυροσβέστη ή ισοδύναμο | τμχ. | 1 |  |  |
| **7** | Διπλός πύργος με τούνελ από συρματόσχοινα και τσουλήθρα ή ισοδύναμο | τμχ. | 1 |  |  |
| **8** | Μεταλλική κούνια με ένα κάθισμα τύπου φωλιά ή ισοδύναμο | τμχ. | 1 |  |  |
| **9** | Περιστρεφόμενη λεκάνη ή ισοδύναμο | τμχ. | 2 |  |  |
| **10** | Ελατήριο μορφής «όρνιθα» ή ισοδύναμο | τμχ. | 4 |  |  |
| **11** | Επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό (βότσαλο) | m3 | 20 |  |  |
| **12** | Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 1,00 μ ή ισοδύναμο | m2 | 75 |  |  |
| **13** | Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 1,20 μ ή ισοδύναμο | m2 | 110 |  |  |
| **14** | Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 1,80 μ ή ισοδύναμο | m2 | 30 |  |  |
| **15** | Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 2,20 μ ή ισοδύναμο | m2 | 20 |  |  |
| **16** | Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 2,80 μ ή ισοδύναμο | m2 | 40 |  |  |
| **17** | Υπόβαση χυτού ελαστικού δαπέδου | m2 | 275 |  |  |
| **18** | Ζώνη όδευσης από χτενιστό σκυρόδεμα | m2 | 90 |  |  |
| **19** | Μεταλλική περίφραξη ύψους 1.20 m ή ισοδύναμο | m | 120 |  |  |
| **20** | Μεταλλική πόρτα ύψους 1.20 m ή ισοδύναμο | τμχ. | 2 |  |  |
| **21** | Ξύλινο παγκάκι με πλάτη ήισοδύναμο | τμχ. | 7 |  |  |
| **22** | Μεταλλική κρήνη ή ισοδύναμο | τμχ. | 3 |  |  |
| **23** | Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων ή ισοδύναμο | τμχ. | 6 |  |  |
| **24** | Πινακίδα εισόδου | τμχ. | 1 |  |  |
| **25** | Φωτιστικό τύπου LED | τμχ. | 4 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **ΦΠΑ 24%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**